**Памятка населению по безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования**

**Проблема безопасной эксплуатации внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования (ВДГО (ВКГО)) очень актуальна. Отсутствие надлежащего внимания к ней приводит к взрывам газа в жилых зданиях, отравлениями и несчастными случаям. Необходимо всегда помнить, что газ - это не только полезное, но и опасное топливо.**

Что необходимо знать и предпринимать простым жителям для своей безопасности?

Безопасность эксплуатации ВДГО (ВКГО) обеспечивается комплексом мер, а именно:

-        заключением договора на техническое обслуживание ВДГО (ВКГО) со специализированной организацией,

-        круглосуточным аварийно-диспетчерским обеспечением,

-        своевременным техническим обслуживанием и ремонтом,

-        заменой после окончания срока службы или при невозможности ремонта и дальнейшей эксплуатации,

- содержанием в технически исправном состоянии [дымоходов](https://pandia.ru/text/category/dimohodi/) и [вентиляционных](https://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/) каналов,

-        обеспечением притока воздуха (открытием форточки, фрамуги окна или с помощью специальных приточных клапанов)

Избежать пожара и других ЧП помогут правила пользования газом.

Население, использующее газ в быту, обязано:

● проверять тягу в дымоходах перед каждым розжигом и во время работы газовых [водонагревателей](https://pandia.ru/text/category/vodonagrevateli/), отопительных печей;

● проверять наличие тяги в вентиляционных каналах;

● открыть форточку при пользовании газовыми приборами;

● не заклеивать обоями решетку вентиляционного канала;

● следить за нормальной работой газовых приборов;

· пользуясь газовой колонкой в ванной, не закрывать щель под дверью — это обеспечит доступ воздуха, необходимого для полного сгорания газа;

●        закрыть краны на газовых приборах и перед ними после окончания пользования газом;

* вносить и хранить в квартирах газовые баллоны.

Владельцы квартир на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и [вентиляционных систем](https://pandia.ru/text/category/ventilyatcionnie_sistemi/), заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.

Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи.

Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.