**Памятка по безопасному применению газовых приборов и оборудования**

**Общие правила пользования газом, газовыми приборами и оборудованием:**

 - допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;

-  не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;

-  снимая показания счетчика бытового газа нельзя подсвечивать циферблаты огнем;

-  не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;

-  нельзя поворачивать ручку газового крана ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;

-  не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

-  не допускайте детей к газовому оборудованию;

-  не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

-  придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых приборов: сначала зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;

-  для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово - голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

     Внушительная часть взрывов бытового газа и пожаров в жилых домах − следствие пренебрежения безопасностью, незнания элементарных правил пользования газом и халатность в обращении с баллонами сжиженного газа.

**Во избежание взрывов бытового газа и пожаров от пользования сжиженного газа помните следующие правила:**

 - храните баллон со сжиженным газом исключительно в вертикальном положении в проветриваемом помещении;

 - запасные заправленные и пустые газовые баллоны нельзя хранить даже временно в жилом помещении, а также на проходах эвакуации в случае пожара;

 - баллон с газом можно устанавливать в доме там, где поставлены соответствующие приборы, а также на улице. При этом в газифицированной комнате можно держать только один баллон до 55 литров или два не более 27 литров каждый. Внутри дома газовый баллон располагают в метре от плиты, не менее метра от отопительных батарей и не менее двух метров от печной дверцы;

 -  если газовый баллон неисправен, не ремонтируйте его самостоятельно, а сдайте в мастерскую;

 -  перед заменой газового баллона убедитесь, что вентили полного и отработанного баллонов плотно закрыты. После замены для большей безопасности нанесите мыльный раствор на все соединения и убедитесь в их герметичности;

 -  не заменяйте газовый баллон, если в помещении есть пламя и включенные электрические приборы;

 -  закончив работу с газом, не забывайте закрывать кран баллона.

**Пользуясь бытовыми газовыми плитами, придерживайтесь правил безопасности, приведенных выше и следующими советами:**

 - перед началом пользования новой газовой плитой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией изготовителя;

 - для соединения баллона с плитой используйте специальный резиновый шланг с маркировкой. Шланг должен быть зафиксирован при помощи зажимов безопасности. Его длина должна составлять не более одного метра. Не допускайте пережатия и растяжения газового шланга:

 - каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оставив дверцу на несколько минут открытой;

 -  пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими ребрами, нагревая на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;

 -  не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;

 -  не оставляйте газовую плиту без присмотра.

 -  нельзя пользоваться электрическим розжигом плиты, если горелки сняты.

 -  не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями.

 -  уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Этим вы предупредите заливание горелок продуктами питания, к тому же сократите бесполезный расход газа, чем сэкономите деньги;

 -  содержите газовую плиту в чистоте. При ее загрязнении продуктами питания газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями по уходу за газовой плитой, отключите ее от электросети. Горелки, их насадки и другие части плиты желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым содовым раствором;

-  не используйте плиту для обогрева комнаты;

-  не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.

**Если вы почувствовали в помещении запах газа:**

-  при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи газа;

-  если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

-  загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную газовую службу.

**Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.**

**Первая помощь при отравлении бытовым газом**:

 - безотлагательно вынесите человека, у которого отравление бытовым газом, на свежий воздух;

 - если человек дышит нерегулярно или вообще не дышит, сделайте искусственное дыхание;

 -  не разрешайте отравившемуся газом принимать пищу;

 -  вызовите скорую помощь или доставьте его в медпункт.

 В конце хотелось бы напомнить, что нарушение правил пользования газом может привести к взрыву бытового газа, что влечет за собой обрушение части или всего здания, пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому люди их нарушившие несут ответственность по статье 94 Уголовного Кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях. Безопасность вас, ваших близких и соседей зависит от правильного и своевременного выполнения вами правил пользования бытовым газом и газовыми приборами.